crpc设计

设计1：

一个eventloop就是一个线程。



One loop one thread 避免不同socket分发到不同的线程中。



Accptor 与eventloop如何将fd投递到eventloop中呢。

通过往wake\_fd写入数据，唤醒eventloop



设计2：

整体流程图：



IoBuf设计：

